様式第４号の２（規則第７条関係）

**点検結果報告書**

**申請番号　　　　　番**

※広告物等ごとに設置年月日が異なる場合は、広告物等ごとに報告書を提出してください。　　　　　　　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 表示・設置年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 点検年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 点　　検　　者（有資格者による点検が必要な広告物等は裏面参照） | 住　　　所 |  |
| 氏　　　名 |  |
| 資　　　格 | □屋外広告士　□屋外広告物点検技能講習修了者　□建築士(1級/2級/木造)□電気工事士(1種/2種)　□電気主任技術者(1種/2種/3種)□広告美術仕上げに関する技能検定合格者又は職業訓練修了者□都道府県、政令指定都市又は中核市が開催する講習会修了者　□サインクリエーター □特殊電気工事資格者認定証の被交付者 |
| 担当部課 | 　電話（　　　）　　　－　　　 |
| 点検の概要 | 点検項目 | 点検結果 | 改善の概要 |
| 取付（支持）部分の変形又は腐食 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| 取付（支持）部分の周辺の壁面等のき裂 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| 主要部材の変形又は腐食 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| ボルト、ビス等のさび、緩み又は脱落 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| 溶接部のき裂又は腐食 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| 塗材等のはく離 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| コーキング材の老朽化 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |  | 平成　　　年　　　月 |
|  |  |
| 表示面の汚染、退色又ははく離 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| 表示面の破損 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| ネオンサイン等の取付状態 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |
| その他特に点検した個所 | 良・要改善 | 　　年　　　月 |
|  |

備考 ・所定の欄に記入の上、該当事項を○で囲んでください。

・有資格者による点検が必要な広告物等の場合は、点検者の資格を証明する書類の写しを必ず添付してください。

●有資格者による点検が必要な広告物等

下記１～４のいずれかに該当し、かつ、その設置から８年が経過した広告物等の点検は、有資格者（表面参照）がこれを行わなければなりません（条例第２１条第２項）。

１　土地に固定して表示し、又は設置する広告物等（広告板、広告塔その他これらに類するものをいう。）で、その高さが４メートルを超えるもの又はその表示面積が１０平方メートルを超えるもの

２　建物を利用する広告物等（屋上を利用するもの、壁面を利用するもの又は壁面から突出するものをいう。）で、その表示面積が５平方メートルを超えるもの（壁面に塗料等で直接描画したもの及びタイル等で表示したものを除く。）

３　アーチを利用するもの

４　街路灯に添架するもの